 **ПРОЕКТ**

**ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_ липня 2018 року №\_\_\_\_

с. Велика Северинка

**Про надання дозволу виконавчому**

**комітету Великосеверинівської сільської ради**

**на розроблення Схеми санітарного очищення**

**населених пунктів та затвердження**

**технічного завдання на розробку**

**Схеми санітарного очищення населених пунктів**

**Великосеверинівської сільської ради на 25 років**

Керуючись статтею 25, підпунктом 6 пункту «а» статті 30, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 4, пункту 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту «б» статті 21 Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 (зі змінами), Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 року № 6 «Про затвердження Рекомендацій із розробки схем санітарної очистки населених пунктів», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 року № 259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», пункту 3 Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57 та вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», з метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населених пунктів сільської ради в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, економії фінансових ресурсів

**СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:**

 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради на розробку Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради: село Велика Северинка, село Підгайці, село Лозуватка, село Кандаурове, село Оситняжка, село Петрове із загальною кількістю населення 3526 мешканців та терміном дії 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів.

2. Затвердити технічне завдання на розробку Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради: село Велика Северинка, село Підгайці, село Лозуватка, село Кандаурове, село Оситняжка, село Петрове із загальною кількістю населення 3526 мешканців та терміном дії 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів (додається).

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника сільського голов из господарських питань та охорони праці Кравченка М.В.

**Сільський голова С. ЛЕВЧЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням сімнадцятої сесії

 восьмого скликання

 Великосеверинівської сільської ради

 від \_\_\_ липня 2018 року № \_\_\_\_

Технічне завдання

на розробку Схеми санітарного очищення

населених пунктів Великосеверинівської сільської ради

 **Назва:** Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради: село Велика Северинка, село Підгайці, село Лозуватка, село Кандаурове, село Оситняжка, село Петрове із загальною кількістю населення 3526 мешканців та терміном дії 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів.

**Технічні вимоги.**

Схема санітарного очищення населених пунктів має бути розроблена згідно нормативно правових актів у сфері поводження з відходами, благоустрою, охорони навколишнього середовища та санітарно-гігієнічних вимог: Деректив ЄС – 1999/31/ЕС та 2008/98/ЕС, Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», Санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів, затверджених Міністерством охорони здоров’я від 17.03.2011 № 145, постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» та інші, із врахуванням основ законопроектів № 4028, № 4838, № 6602, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами»(5402-6 від 02.10.2012) та проектом національної стратегії поводження з відходами для подальшого громадського обговорення.

Схема повинна містити:графічні та текстові матеріали по черговості здійснення заходів та обсягів робіт по санітарній очистці, систем і методів збору, зберігання,перевезення, обробки (переробки), утилізації, видалення, знешкодження та захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції або розширення об’єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовні капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

До схеми включають:

* загальні дані про населений пункт і природно-кліматичні умови;
* матеріали щодо існуючого санітарного стану і розвитку населених

пунктів на перспективу;

* дані щодо сучасного стану системи санітарної очистки і прибирання;
* матеріали з організації і технології збирання і транспортування

побутових відходів;

* розрахункові обсяги робіт;
* методи перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення

відходів;

* методи перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення

відходів ІV класів небезпеки;

* технологію та рекомендації щодо необхідної кількості механізованого

прибирання вулиць, доріг, площ, тротуарів і відособлених територій протягом року, у тому числі з урахуванням наслідків погодних явищ (сніг, дощ та ін.);

* розрахунок необхідної кількості спецмашин і механізмів за видами

робіт;

* розрахунок необхідної кількості контейнерних майданчиків з

кількістю контейнерів на кожному з прив’язкою до території сільської ради;

* організаційну структуру підприємств системи санітарної очистки і

прибирання;

* необхідні капіталовкладення на заходи щодо санітарної очистки і

прибирання територій та витрати;

* графічну частину і основні положення схеми;
* розроблення пояснюючої виконати одну узагальнюючу

адміністративну одиницю (на всі населені пункти), з окремим деталізованим аналізом.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_